1

Železničná dráha

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kod | Int16 | 2 | Číselný kód dráhy |
| skratka | String | 20 | Skratka dráhy |
| nazov | String | 200 | Názov dráhy |
| iD | Int32 | 4 | Identifikátor záznamu |

33

Smer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kod | Int16 | 2 | Číselný kód smeru |
| popis | String | 200 | Popis smeru |
| iD | Int32 | 4 | Identifikátor záznamu |

55

Stát

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kod | Int16 | 2 | Číselný kód krajiny |
| skratka3 | String | 200 | Skratka krajiny - 3 znaky |
| nazov | String | 200 | Názov krajiny |
| iD | Int32 | 4 | Identifikátor záznamu |

1000

Dopravné body

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cislo | Int64 | 8 | Číslo dopravného bodu |
| nazov | String | 20 | Názov dopravného bodu |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1001

Dopravné úseky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cislo | Int32 | 4 | Číslo dopravného úseku |
| rozhodnySpadPreHmVSmere | Int16 | 2 | Rozhodný spád pre normatív hmotnosti v smere |
| rozhodnySpadPreHmProti | Int16 | 2 | Rozhodný spád pre normatív hmotnosti v protismere |
| rozhodneStupaniePreHmVSmere | Int16 | 2 | Rozhodný stúpanie pre normatív hmotnosti v smere |
| rozhodneStupaniePreHmProti | Int16 | 2 | Rozhodný stúpanie pre normatív hmotnosti v protismere |
| rozhodnySpadPreBrzdPerVSmere | Int16 | 2 | Rozhodný spád pre určenie brzdného percenta v smere |
| rozhodnySpadPreBrzdPerProti | Int16 | 2 | Rozhodný spád pre určenie brzdného percenta v protismere |
| triedaSklonuSmer | String | 20 | Trieda sklonu v smere |
| triedaSklonuProti | String | 20 | Trieda sklonu v protismere |
| sankcia | Boolean | 4 | Príznak sankcie za nevyužitie kapacity |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1004

Staničné koľaje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cislo | String | 5 | Číslo koľaje |
| zaciatok | Double | 8 | Kilometrická poloha začiatku koľaje |
| koniec | Double | 8 | Kilometrická poloha konca koľaje |
| fidParent | WSFid | 1000 | ID vlastníka entity |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1005

Traťové koľaje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cislo | String | 5 | Číslo koľaje |
| extra | Boolean | 4 | Indikátor extra koľaje |
| zaciatok | Double | 8 | Kilometrická poloha začiatku koľaje |
| koniec | Double | 8 | Kilometrická poloha konca koľaje |
| fidParent | WSFid | 1001 | ID vlastníka entity |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1043

Prechod stanica-stanica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cislo | Int16 | 2 | Číslo SS prechodu |
| zaciatok | Double | 8 | Kilometrická poloha začiatku prechodu |
| koniec | Double | 8 | Kilometrická poloha konca prechodu |
| fidParent | WSFid | 1000 | ID vlastníka entity |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1044

Prechod trať-stanica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cislo | Int16 | 2 | Číslo SS prechodu |
| zaciatok | Double | 8 | Kilometrická poloha začiatku prechodu |
| koniec | Double | 8 | Kilometrická poloha konca prechodu |
| fidParent | WSFid | 1000 | ID vlastníka entity |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1045

Prechod trať-trať

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cislo | Int16 | 2 | Číslo SS prechodu |
| zaciatok | Double | 8 | Kilometrická poloha začiatku prechodu |
| koniec | Double | 8 | Kilometrická poloha konca prechodu |
| fidParent | WSFid | 1000 | ID vlastníka entity |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1061

Redukované profily - staničná koľaj

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tratovyOdpor | Double | 8 | Traťový odpor |
| poloha | Double | 8 | Kilometrická poloha profilu |
| fidParent | WSFid | 1004 | ID vlastníka entity |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1062

Redukované profily - traťová koľaj profily

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tratovyOdpor | Double | 8 | Traťový odpor |
| poloha | Double | 8 | Kilometrická poloha profilu |
| fidParent | WSFid | 1005 | ID vlastníka entity |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1063

Redukované profily – SS prechod

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tratovyOdpor | Double | 8 | Traťový odpor |
| poloha | Double | 8 | Kilometrická poloha profilu |
| fidParent | WSFid | 1043 | ID vlastníka entity |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1064

Redukované profily – TS prechod

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tratovyOdpor | Double | 8 | Traťový odpor |
| poloha | Double | 8 | Kilometrická poloha profilu |
| fidParent | WSFid | 1044 | ID vlastníka entity |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |

1065

Redukované profily – TT prechod

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tratovyOdpor | Double | 8 | Traťový odpor |
| poloha | Double | 8 | Kilometrická poloha profilu |
| fidParent | WSFid | 1045 | ID vlastníka entity |
| fid | WSFid[] | 0 | Odkazy do naväzujúcich číselníkov |
| iD | Int32 | 4 | Databázové ID záznamu |